用語集

# 用語集

HP ePrint

  HP ePrint は HP が提供する無償のサービスで、このサービスを使用すると、電子メールを送信できる場所であればどこからでも HP ePrint 対応プリンターに印刷できます。 Web サービスが有効になっていれば、必要な操作は、プリンターに割り当てられた電子メール アドレスに文書や写真を添付ファイルとして送信するだけです。 追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。 HP プリンター ソフトウェアの指示に従って HP ePrint を設定することができます。 HP Web 対応プリンターに関連して ePrint、プリント Apps、HP Connected を (個別に、および集団的に "ePrintCenter System" として) 使用するには、無料の HP Connected アカウントと HP Connected Web サイトで使用条件に同意する手段が必要です。

Wi-Fi Direct 印刷

  Wi-Fi Direct 印刷を使用すると、コンピューターやモバイル デバイス (スマートフォン、タブレットや、その他のワイヤレス対応デバイス) から、既存のワイヤレス ネットワークに接続せずにワイヤレスで印刷できます。 コンピューターからワイヤレス ダイレクト印刷経由で印刷するには、HP プリンター ソフトウェアが必要です。 スマートフォンまたはタブレットから Wi-Fi Direct 印刷経由で印刷するには、互換性のある印刷アプリケーションが必要です。 プリンターをセットアップしたら、ワイヤレス ダイレクト接続を行えます。 Wi-Fi Direct 印刷を有効にする方法については、プリンターのマニュアルを参照してください。

IP アドレス

  インターネット プロトコル (IP) アドレスは、ネットワークがプリンターなどの接続されたデバイスに割り当てる一意の数字 ID です。 有効な IP アドレスは、192.168.1.001 のようにピリオドで区切られた 4 つの数字セグメントで構成されています。ローカル エリア ネットワーク上のすべてのデバイスに、一意の IP アドレスが割り当てられています。 この IP アドレスの割り当ては、通常ワイヤレス ルーターが自動的に行います。このことを DHCP アドレッシングと呼びます。 ネットワーク プリンターに対して手動 (静的) IP アドレスを作成できます。 プリンターの静的アドレスは、ルーターのゲートウェイ アドレスの形式と一致している必要があります。

MAC アドレス

  媒体アクセス制御 (MAC) アドレス (ハードウェア アドレス) は、製造時に HP がネットワーク ハードウェアに割り当てた ID です。 MAC アドレスはネットワーク設定ページに含まれており、プリンターのシリアル番号ラベルに印刷されています。

ゲートウェイ アドレス

  ワイヤレス ルーターにはゲートウェイ アドレスがあります。ゲートウェイ アドレスは、ルーターの製造メーカーによって割り当てられている一意の IP アドレスです。 ゲートウェイ アドレスは、ユーザーが変更しない限り変化しません。 ルーターのゲートウェイ アドレスと変更方法を見つけるには、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、ルーターの製造メーカーに問い合わせてください。

ネットワーク設定ページ

  ネットワーク設定ページは、ネットワーク ステータス、アクティブな接続タイプ、シリアル番号、MAC アドレス (ハードウェア アドレス)、ネットワーク名 (SSID)、認証タイプ、IP アドレスといったプリンター仕様のレポートです。 HP プリンターのネットワーク接続をセットアップまたはトラブルシューティングする際には、このページの情報を参照する必要があります。

ホスト名

  プリンターには HP によって割り当てられた一意のホスト名があります。 ホスト名の入力を求められたら、名前を表示されたとおりに入力してください。

ワイヤレス ネットワーク テスト レポート

  プリンターにネットワークへのワイヤレス接続がある場合、このレポートを印刷すると、ネットワーク接続を確認でき、接続に関する診断情報も得られます。

ワイヤレス ネットワーク名 (SSID)

  デフォルトのワイヤレス ネットワーク名または SSID (Service Set Identifier) は、ルーターの製造メーカーによって作成されます。一意の名前ではありません。 別のネットワークと同じ名前になる可能性を回避するには、ルーターに対して一意の名前を作成します。

ワイヤレス パスワード

  ワイヤレス パスワードによって、外部者が許可なくワイヤレス ネットワークにアクセスするのを防止します。 最も一般的な暗号化タイプは WEP と WPA です。 WEP キーと WPA パスフレーズでは大文字と小文字は区別されます。 大文字と小文字を最初に設定したとおりに、正確に入力してください。

仮想プライベート ネットワーク (VPN)

  仮想プライベート ネットワークは、インターネットなどの公共インフラストラクチャを利用して集中管理されたネットワークへのリモート アクセスを提供する、セキュア ネットワークです。

内蔵 Web サーバー (EWS)

  内蔵 Web サーバー (EWS) はプリンター内に存在する Web ページです。 プリンターがネットワークに接続されている場合、EWS を使用してコンピューターからステータス情報の表示、設定の変更、プリンターの管理を行うことができます。 内蔵 Web サーバーはインターネットに接続せずに使用できます。 ただし、一部の機能は使用できません。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.