Juhtmevaba võrgu seadistamine

Võrgu paigaldamise abi

## Juhtmevaba võrgu seadistamine

Teie võrgul on juhtmevaba võrgu nimi (SSID), mis loodi, kui seadsite üles oma koduvõrku.

- Kui näete loendis oma võrgu nime, märgistage see ära ja valige siis Jätka.

- Kui te loendis oma võrgu nime ei näe, valige uuesti otsimiseks Värskenda loendit.

- Kui te pärast uuesti otsimist endiselt oma võrku ei näe, valige Sisesta seaded käsitsi. Seejärel trükkige võrgu nimi tekstikasti ja valige Jätka.

- Teie printer võib toetada ainult 2,4 Ghz võrke. Veenduge, et olete ühendatud 2,4 GHz võrguga ja proovige uuesti.

  MÄRKUS. Vaadake, et trükiksite võrgu nime täpselt, järgides sealjuures nii suur- ja väiketähti kui tühikuid.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.