Slovník pojmů

# Slovník pojmů

Adresa brány

  Bezdrátové směrovače používají adresu brány, což je jedinečná IP adresa, která je přidělena výrobcem směrovače. Tato adresa brány se nezmění, pokud ji sami nezměníte. Informace, jak zjistit nebo změnit adresu brány směrovače, získáte v dokumentaci nebo u výrobce směrovače.

Adresa MAC

  Adresa MAC (neboli hardwarová adresa) je identifikátor přidělený síťovému hardwaru společností HP ve výrobě. Adresa MAC je uvedena na stránce s konfigurací sítě a je vytištěna na štítku se sériovým číslem, který je umístěn na tiskárně.

Heslo bezdrátové sítě

  Heslo bezdrátové sítě brání nežádoucím vetřelcům v přístupu k bezdrátové síti. Nejběžnější typy šifrování jsou WEP a WPA. U klíče WEP a hesla WPA jsou rozlišována velká a malá písmena. Zadejte je přesně a dbejte na správnost zadání velkých a malých písmen.

HP ePrint

  HP ePrint je bezplatná služba společnosti HP umožňující tisknout dokumenty odkudkoli prostřednictvím e-mailu na libovolné tiskárně podporující tuto technologii. Stačí odeslat dokumenty a fotografie jako přílohu na e-mailovou adresu přidělenou tiskárně a povolit webové služby. Nepotřebujete žádné zvláštní ovladače či software. Software tiskárny HP vás provede nastavením služby HP ePrint. Použití služby ePrint, tiskových aplikací a webu HP Connected v tiskárnách HP připojených k internetu (samostatně a dohromady nazýváno „Systém ePrintCenter“) vyžaduje bezplatný účet na webu HP Connected. K tomu je potřeba souhlas s pravidly a podmínkami uvedenými na webu HP Connected.

Integrovaný webový server (EWS)

  Integrovaný webový server (EWS) je webový server, který se nachází v tiskárně. Když je tiskárna připojena k síti, můžete použít server EWS k zobrazení informací o stavu, ke změně nastavení a ke správě tiskárny z vašeho počítače. Integrovaný webový server lze používat bez připojení k internetu. Některé funkce však v tomto případě nemusí být dostupné.

IP adresa

  IP adresa je jedinečný číselný identifikátor, který je sítí přidělován připojenému zařízení, jako je tiskárna. Platnou IP adresu tvoří čtyři čísla oddělená tečkami, např. 192.168.1.001. Všechna zařízení v místní síti musí používat jedinečnou IP adresu. IP adresa je obvykle přidělována bezdrátovým směrovačem. Tomuto postupu se říká přidělování adres pomocí serveru DHCP. Tiskárně můžete přidělit ruční (neboli statickou) IP adresu. Formát statické adresy tiskárny se musí shodovat s adresou brány směrovače.

Název bezdrátové sítě (SSID)

  Výchozí název bezdrátové sítě neboli SSID (Service Set Identifier) je stanovován výrobcem směrovače a není jedinečný. Přidělte směrovači jedinečný název, abyste se předešli existenci více sítí se stejným názvem.

Název hostitele

  Tiskárna používá jedinečný název hostitele, který jí přidělila společnost HP. Pokud budete vyzváni k zadání názvu hostitele, ověřte, zda jste jej zadali přesně tak, jak je zobrazen.

Protokol testu bezdrátové sítě

  Pokud je tiskárna připojena k síti bezdrátově, můžete připojení k síti ověřit vytištěním tohoto protokolu. Dále v tomto protokolu naleznete diagnostické informace týkající se připojení.

Stránka s konfigurací sítě

  Stránka s konfigurací sítě je protokol s informacemi o tiskárně. Uvádí například stav sítě, typ aktivního připojení, sériové číslo, adresu MAC (hardwarovou adresu), název sítě (SSID), typ ověření a IP adresu. Informace uvedené na této stránce můžete využití při nastavování síťového připojení tiskárny HP nebo při řešení potíží s tímto připojením.

Tisk Wi-Fi Direct

  Tisk Wi-Fi Direct umožňuje bezdrátový tisk z počítače nebo mobilního zařízení (např. zařízení smartphone, tabletu nebo jiného zařízení podporujícího bezdrátové připojení) bez nutnosti připojení k existující bezdrátové síti. K tisku z tiskárny prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct je potřeba software tiskárny HP. K tisku ze zařízení smartphone nebo tabletu prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct je vyžadována kompatibilní tisková aplikace. Po nastavení tiskárny budete moci vytvořit připojení Wi-Fi Direct. Informace, jak tisk Wi-Fi Direct povolit, naleznete v dokumentaci tiskárny.

Virtuální privátní síť (VPN)

  Virtuální privátní síť je zabezpečená síť, která využívá veřejnou infrastrukturu (např. připojení k internetu), aby zajišťovala vzdálený přístup k centralizované síti.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.