Ρύθμιση εκτυπωτή για προχωρημένους

Βοήθεια εγκατάστασης δικτύου

## Ρύθμιση εκτυπωτή για προχωρημένους

Κατά κανόνα, ο ασύρματος δρομολογητής σας θα εκχωρήσει αυτόματα μια διεύθυνση ΙΡ (διευθυνσιοδότηση DHCP) σε όλες τις συσκευές στο τοπικό ασύρματο δίκτυό σας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας διεύθυνση ΙΡ:

1. Δημιουργήστε μια διεύθυνση ΙΡ για τον εκτυπωτή σας.

   - Η μορφή της διεύθυνσης ΙΡ του εκτυπωτή σας πρέπει να αντιστοιχεί στη μορφή της διεύθυνσης πύλης του δρομολογητή. Τα τρία πρώτα αριθμητικά τμήματα και των δύο διευθύνσεων πρέπει να είναι ίδια και μόνο το τελευταίο ψηφίο πρέπει να διαφέρει. Για να βρείτε τη διεύθυνση πύλης του δρομολογητή, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το δρομολογητή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.

   - Κάθε συσκευή στο ασύρματο δίκτυό σας πρέπει να έχει μοναδική διεύθυνση ΙΡ.

   - Η διεύθυνση ΙΡ πρέπει να εντάσσεται στο εύρος που ορίζει ο δρομολογητής σας. Για να βρείτε το εύρος διευθύνσεων του δρομολογητή, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το δρομολογητή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.

     Για παράδειγμα:

     Διεύθυνση πύλης δρομολογητή | 192.168.1.1
     Διεύθυνση ΙΡ συσκευής 1 | 192.168.1.100
     Διεύθυνση ΙΡ συσκευής 2 | 192.168.1.101
     Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας | 192.168.1.102

2. Στο πεδίο Διεύθυνση IP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ που έχετε επιλέξει για τον εκτυπωτή σας.

3. Στο πεδίο Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό 255.255.255.0, εκτός εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη αυτή ρύθμιση.

4. Στο πεδίο Πύλη, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης του ασύρματου δρομολογητή.

5. Επιλέξτε Σύνδεση για να αποθηκεύσετε αυτές τις τιμές στον εκτυπωτή.

Εάν βρεθήκατε κατά λάθος στην οθόνη "Ρύθμιση εκτυπωτή για προχωρημένους", κάντε κλικ στο κουμπί "Προηγούμενο" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.