Žodynėlis

# Žodynėlis

Integruotasis žiniatinklio serveris (EWS)

  Integruotasis žiniatinklio serveris (EWS) yra spausdintuve esantis internetinis puslapis. Kai jūsų spausdintuvas prisijungia prie tinklo, galite naudoti šį EWS būsenos informacijai peržiūrėti, nustatymams keisti bei spausdintuvui iš savo kompiuterio valdyti. Integruotąjį žiniatinklio serverį galite naudoti ir neprisijungę prie interneto, tačiau tokiu atveju gali būti nepasiekiamos kai kurios funkcijos.

Tinklų sietuvo adresas

  Belaidžiai maršrutų parinktuvai turi tinklų sietuvo adresą – unikalų IP adresą, kurį priskiria maršrutų parinktuvo gamintojas. Šis tinklų sietuvo adresas nesikeis, nebent jūs jį pakeistumėte. Norėdami sužinoti savo maršrutų parinktuvo tinklų sietuvo adresą ir kaip jis keičiamas, žiūrėkite prie maršrutų parinktuvo pridedamą dokumentaciją arba susisiekite su jo gamintoju.

Serverio pavadinimas

  Jūsų spausdintuvas turi unikalų serverio pavadinimą, kurį priskiria HP. Kai jūsų prašoma įvesti serverio pavadinimą, įveskite jį lygiai taip, kaip jis nurodytas.

HP „ePrint“

  HP „ePrint“ yra nemokama HP paslauga, leidžianti jums spausdinti iš savo HP spausdintuvo su „ePrint“ funkcija iš bet kurios vietos išsiuntus el. laišką. Įjungę žiniatinklio paslaugas tiesiog nusiųskite savo dokumentus ar nuotraukas kaip priedą savo spausdintuvui priskirtu el. pašto adresu. Nereikia jokios papildomos programinės įrangos ar tvarkyklių. HP spausdintuvo programinė įranga vadovaus jums parengiant HP „ePrint“. Tam, kad galėtumėte naudoti „ePrint“, spausdinimo programėles ir HP „Connected“ kartu su prie žiniatinklio prijungtais HP spausdintuvais (atskirai vadinamais „ePrintCenter“ sistema), reikia nemokamos HP „Connected“ paskyros bei priemonių ir sutikti su HP „Connected“ svetainėje nurodytomis sąlygomis.

Spausdinimas naudojant „Wi-Fi Direct“

  „Wi-Fi Direct“ spausdinimas leidžia belaidžiu būdu spausdinti iš kompiuterio ar mobiliojo įrenginio (pvz., išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar kito įrenginio su belaidžio ryšio funkcija) neprisijungiant prie esamo belaidžio tinklo. Norint spausdinti tiesiogiai belaidžiu ryšiu iš kompiuterio būtina HP spausdintuvo programinė įranga. Norint spausdinti naudojant „Wi-Fi Direct“ iš išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio būtina turėti suderintą spausdinimo programėlę. Atlikę spausdintuvo sąranką galėsite sukurti tiesioginį belaidį ryšį. Norėdami sužinoti, kaip įjungti „Wi-Fi Direct“ spausdinimą, skaitykite spausdintuvo dokumentaciją.

IP adresas

  Interneto protokolo (IP) adresas yra unikalus skaitinis identifikatorius, kurį tinklas priskiria tokiems prisijungusiems įrenginiams kaip spausdintuvas. Galiojantį IP adresą sudaro keturi taškais atskirti skaičiai, pavyzdžiui, 192.168.1.001. Visi įrenginiai vietiniame tinkle turi unikalų jiems priskirtą IP adresą. Šį IP adreso priskyrimą paprastai automatiškai atlieka belaidis maršrutų parinktuvas, šis procesas vadinamas DHCP adresavimu. Tinklo spausdintuvui galite sukurti rankinį (arba statišką) IP adresą. Statiškasis jūsų spausdintuvo adresas turi atitikti jūsų maršrutų parinktuvo tinklų sietuvo adreso formatą.

MAC adresas

  Medijos prieigos kontrolės (MAC) arba techninės įrangos adresas yra tinklo techninės įrangos gamybos metu HP priskirtas identifikatorius. MAC adresas įtrauktas Tinklo konfigūracijos puslapyje ir yra atspausdintas jūsų spausdintuvo serijos numerio etiketėje.

Tinklo konfigūracijos puslapis

  Tinklo konfigūracijos puslapis yra spausdintuvo specifikacijų, pvz., tinklo būsenos, aktyvaus jungties tipo, serijos numerio, MAC ar techninės įrangos adreso, tinklo pavadinimo (SSID), autentifikacijos tipo ir IP adreso, ataskaita. Nustatant jūsų HP spausdintuvo tinklo jungtį ar šalinant jos triktis gali reikėti peržiūrėti šiame puslapyje pateikiamą informaciją.

Virtualus privatus tinklas (VPN)

  Virtualus privatus tinklas yra saugus tinklas, naudojantis viešąją infrastruktūrą, pvz., internetą, centralizuotam tinklui pasiekti nuotoliniu būdu.

Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID)

  Numatytąjį belaidžio tinklo pavadinimą arba SSID (paslaugos nustatytas identifikatorius) sukuria maršrutų parinktuvo gamintojas, tai nėra unikalus pavadinimas. Savo maršrutų parinktuvui sukurkite unikalų pavadinimą, nes kitu atveju jis gali turėti jau esančio tinklo pavadinimą.

Belaidžio tinklo bandymo ataskaita

  Jei spausdintuvas prie jūsų tinklo jungiasi belaide jungtimi, atspausdinę šią ataskaitą galite patikrinti tinklo jungtį bei peržiūrėti jos diagnostinę informaciją.

Belaidžio ryšio slaptažodis

  Belaidžio ryšio slaptažodis neleidžia pašaliniams asmenims pasiekti jūsų belaidžio tinklo. Dažniausi šifravimo tipai yra WEP ir WPA. WEP kode ir WPA slaptažodyje didžiosios ir mažosios raidės skiriasi, įvedus didžiąsias ar mažąsias raides reikšmės skirsis.

© „Hewlett-Packard Development Company“, L.P.