Verklarende woordenlijst

# Verklarende woordenlijst

Draadloos wachtwoord

  Een draadloos wachtwoord voorkomt dat ongewenste buitenstaanders toegang krijgen tot uw draadloze netwerk. De meest voorkomende soorten codering zijn WEP en WPA. De WEP-sleutel en het WPA-wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. geef de precieze hoofdletters en kleine letters op die zijn ingesteld.

Draadloze netwerknaam (SSID)

  De standaard draadloze netwerknaam of SSID (Service Set Identifier) wordt aangemaakt door de fabrikant van de router en is geen unieke naam. Maak een unieke naam voor uw router aan om te vermijden dat u dezelfde naam hebt als een ander netwerk.

Gateway-adres

  Draadloze routers hebben een gateway-adres, dat is een uniek IP-adres dat de fabrikant van de router toekent. Dit gateway-adres verandert niet tenzij u dat zelf doet. Raadpleeg de documentatie bij de router of neem contact op met de fabrikant van de router voor het gateway-adres van uw router en informatie over hoe u het adres kunt veranderen.

Hostnaam

  Uw printer heeft een unieke hostnaam, toegekend door HP. Zorg ervoor dat u de hostnaam exact invoert zoals u hem ziet als u gevraagd wordt de naam in te geven.

Wi-Fi Direct draadloos afdrukken

  Met Wi-Fi Direct draadloos afdrukken kunt u draadloos afdrukken van een computer of mobiel apparaat (zoals een smartphone, tablet of ander apparaat met draadloze verbindingsmogelijkheden), zonder verbinding te moeten maken met een bestaand draadloos netwerk. HP-printersoftware is vereist om via Direct draadloos afdrukken af te drukken vanaf een computer. Een compatibele afdruktoepassing is vereist om af te drukken via Wi-Fi Direct draadloos afdrukken vanaf een smartphone of tablet. Nadat u uw printer hebt ingesteld kunt u een directe draadloze verbinding aanmaken. Raadpleeg uw printerdocumentatie voor meer informatie over Wi-Fi Direct draadloos afdrukken.

HP ePrint

  HP ePrint is een gratis dienst van HP waarmee u op elk ogenblik en vanaf elke plaats waar u een e-mail kunt verzenden documenten kunt afdrukken met uw printer met HP ePrint. Stuur uw documenten en foto's gewoon als bijlage naar het e-mailadres dat aan uw printer werd toegewezen wanneer u webservices hebt ingeschakeld. Er zijn geen bijkomende stuurprogramma's of software nodig. HP printersoftware begeleidt u bij de installatie van HP ePrint. Als u ePrint, afdruktoepassingen en HP Connected samen gebruikt met HP printers die met het web zijn verbonden (individueel en collectief het "ePrintCenter System"), hebt u een gratis HP Connected-account nodig en moet u instemmen met de gebruiksvoorwaarden op de HP Connected website.

Ingebouwde webserver (EWS)

  De ingebouwde webserver (EWS) is een webpagina in de printer. Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de EWS gebruiken om informatie over de status te bekijken, instellingen te wijzigen en de printer vanaf de computer te beheren. U kunt de ingebouwde webserver gebruiken zonder dat u verbinding hebt met internet; sommige functies zullen dan echter niet beschikbaar zijn.

IP-adres

  Een internetprotocoladres (IP-adres) is een unieke numerieke code die door het netwerk wordt toegewezen aan een verbonden apparaat zoals een printer. Een geldig IP-adres bestaat uit vier getallen, gescheiden door punten, bijvoorbeeld 192.168.1.001. Alle apparaten op een lokaal netwerk krijgen unieke IP-adressen toegewezen. Het toewijzen van dit IP-adres gebeurt automatisch door de draadloze router, dit noemt men DHCP addressing. U kunt een manueel (of statisch) IP-adres aanmaken voor een netwerkprinter. Het statisch adres van uw printer moet overeenstemmen met de indeling van het gateway-adres van uw router.

MAC-adres

  Het Media Access Control (MAC) of hardware-adres is een identificatiecode die tijdens de productie door HP wordt toegekend aan de netwerkkaart. Het MAC-adres wordt toegevoegd aan de netwerkconfiguratiepagina en wordt afgedrukt op het serienummerlabel van uw printer.

Netwerkconfiguratiepagina

  De Netwerkconfiguratiepagina is een rapport met printerspecificaties, bijvoorbeeld Netwerkstatus, Actieve verbindingstype, Serienummer, MAC- of hardware-adres, Netwerknaam (SSID), Authentificatietype en IP-adres. Misschien moet u de informatie op deze pagina raadplegen bij het instellen van een netwerkverbinding van uw HP printer of bij het oplossen van problemen ervan.

Testrapport voor het draadloze netwerk

  Als de printer een draadloze verbinding met uw netwerk heeft, kunt u dit rapport afdrukken om de netwerkverbinding na te gaan en diagnostische informatie over de verbinding te verkrijgen.

Virtual Private Network (VPN)

  Een virtual private network is een beveiligd netwerk dat openbare infrastructuur zoals internet gebruikt om afstandstoegang te voorzien tot een gecentraliseerd netwerk.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.