Glossar

# Glossar

Eingebetteter Webserver (EWS)

  Beim eingebetteten Webserver (EWS) handelt es sich um eine Webseite, die in den Drucker integriert ist. Wenn der Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie mit dem EWS Statusinformationen anzeigen, Einstellungen ändern und den Drucker von Ihrem Computer aus verwalten. Sie können auf den eingebetteten Webserver zugreifen, ohne mit dem Internet verbunden zu sein. In diesem Fall sind jedoch nicht alle Funktionen verfügbar.

Gateway-Adresse

  Wireless-Router besitzen eine Gateway-Adresse. Dabei handelt es sich um eine eindeutige IP-Adresse, die vom Hersteller des Routers zugewiesen wird. Diese Gateway-Adresse bleibt unverändert, sofern Sie nicht von Ihnen geändert wird. Schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router nach oder kontaktieren Sie den Hersteller des Routers, um die Gateway-Adresse des Routers zu ermitteln und die Informationen zu deren Änderung zu erhalten.

Hostname

  Ihr Drucker besitzt einen eindeutigen Hostnamen, der ihm von HP zugewiesen wird. Wenn Sie aufgefordert werden, den Hostnamen einzugeben, müssen Sie den Namen unbedingt exakt so wie angezeigt eingeben.

HP ePrint

  HP ePrint ist ein kostenloser Dienst von HP, mit dessen Hilfe Sie jederzeit und von jedem Standort aus auf Ihrem HP ePrint-fähigen Drucker drucken können, wenn Sie von dort E-Mails senden können. Senden Sie Ihre Dokumente und Fotos einfach als Anhänge an die E-Mail-Adresse, die Ihrem Drucker beim Aktivieren der Webdienste zugewiesen wurde. Es sind keine zusätzlichen Treiber und keine zusätzliche Software erforderlich. Von der HP Druckersoftware werden Sie durch die Schritte zum Einrichten von HP ePrint geführt. Die Verwendung von ePrint, Druck-Apps und HP Connected in Kombination mit HP Druckern mit Internetverbindung (die auch einzeln oder insgesamt als „ePrintCenter System“ bezeichnet werden) erfordert ein kostenloses Konto für HP Connected. Außerdem müssen Sie den Nutzungsbedingungen der HP Connected Website zustimmen.

Wi-Fi Direct

  Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie wireless von einem Computer oder einem mobilen Gerät (wie einem Smartphone, einem Tablet-PC oder einem wireless-fähigen Gerät) aus drucken, ohne eine Verbindung zu einem vorhandenen Wireless-Netzwerk herstellen zu müssen. Sie benötigen HP Druckersoftware, um über Wi-Fi Direct von einem Computer aus drucken zu können. Wenn Sie über Wi-Fi Direct von einem Smartphone oder Tablet-PC aus drucken möchten, benötigen Sie eine kompatible Druck-App. Nach dem Einrichten des Druckers können Sie eine Wireless-Direktverbindung herstellen. Weitere Informationen zum Aktivieren des Wi-Fi Directs finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.

IP-Adresse

  Eine IP-Adresse (Internet Protocol) ist eine eindeutige numerische Kennung, die einem verbundenen Gerät wie einem Drucker vom Netzwerk zugewiesen wird. Gültige IP-Adressen setzen sich aus vier durch Punkte getrennten Zahlen zusammen. Beispiel: 192.168.1.001. Allen Geräten in einem lokalen Netzwerk (LAN – Local Area Network) sind eindeutige IP-Adressen zugewiesen. Die Zuweisung dieser IP-Adressen erfolgt normalerweise automatisch vom Wireless-Router. Dieser Vorgang wird als DHCP-Adressierung bezeichnet. Sie können eine manuelle (oder statische) IP-Adresse für einen Netzwerkdrucker erstellen. Die statische Adresse des Drucker muss mit dem Format der Gateway-Adresse Ihres Routers übereinstimmen.

MAC-Adresse

  Bei der MAC-Adresse (Media Access Control) bzw. der Hardwareadresse handelt es sich um eine ID, die der Netzwerkhardware während der Fertigung durch HP zugewiesen wird. Die MAC-Adresse wird auf der Netzwerkkonfigurationsseite aufgelistet und ist auf dem Etikett mit der Seriennummer für Ihren Drucker aufgedruckt.

Name des Wireless-Netzwerks (SSID)

  Der Standardname des Wireless-Netzwerks bzw. die SSID (Service Set Identifier) wird vom Hersteller des Routers erstellt und ist kein eindeutiger Name. Erstellen Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Router, um zu verhindern, dass Sie für Ihr Netzwerk denselben Namen wie für ein anderes Netzwerk verwenden.

Netzwerkkonfigurationsseite

  Bei der Netzwerkkonfigurationsseite handelt es sich um einen Bericht mit den Druckerspezifikationen. Dieser umfasst u. a. folgende Angaben: Netzwerkstatus, Typ der aktiven Verbindung, Seriennummer, MAC- oder Hardwareadresse, Netzwerkname (SSID), Authentifizierungstyp und IP-Adresse. Sie müssen möglicherweise auf Informationen auf dieser Seite zurückgreifen, wenn Sie die Netzwerkverbindung für Ihren HP Drucker einrichten oder diesbezügliche Probleme beheben.

Testbericht für Wireless-Netzwerk

  Wenn der Drucker wireless mit dem Netzwerk verbunden ist, lässt sich durch Drucken dieses Berichts die Netzwerkverbindung überprüfen. Außerdem erhalten Sie ggf. Diagnosedaten in Bezug auf die Verbindung.

Virtual Private Network (VPN)

  Bei einem virtuellen privaten Netzwerk handelt es sich um ein sicheres Netzwerk, bei dem eine öffentlich zugängliche Infrastruktur wie das Internet verwendet wird, um den Remote-Zugriff auf ein zentralisiertes Netzwerk zu gestatten.

Wireless-Kennwort

  Ein Wireless-Kennwort hindert Unbefugte daran, auf Ihr Wireless-Netzwerk zuzugreifen. Die gebräuchlichsten Verschlüsselungstypen sind WEP und WPA. Beim WEP-Schlüssel und bei der WPA-Passphrase wird zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. Geben Sie die Werte präzise mit den Klein- und Großbuchstaben wie bei der ursprünglichen Definition ein.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.