Configuración avanzada de la impresora

Ayuda para la instalación de la red

## Configuración avanzada de la impresora

Normalmente el enrutador inalámbrico asignará una dirección IP (direccionado de DHCP) de forma automática a todos los dispositivos en la red inalámbrica local.

Si deseas usar tu propia dirección IP:

1. Crea una dirección IP para la impresora.

   - El formato de la dirección IP de la impresora debe coincidir con el formato de la dirección de entrada del enrutador. Los segmentos de los primeros tres números de las dos direcciones deben ser los mismos; solo el último número debe ser único. Consulta la documentación que acompaña a tu enrutador o comunícate con el fabricante de este dispositivo para conocer la dirección de entrada de tu enrutador.

   - Cada dispositivo en la red inalámbrica debe tener una dirección IP única.

   - Tu dirección IP debe estar dentro del rango que especifica el enrutador. Consulta la documentación que acompaña al enrutador o comunícate con el fabricante de este dispositivo para conocer el rango en el que se puede establecer la dirección.

     Por ejemplo:

     Dirección de entrada del enrutador | 192.168.1.1
     Dirección IP del dispositivo 1 | 192.168.1.100
     Dirección IP del dispositivo 2 | 192.168.1.101
     Dirección IP de la impresora | 192.168.1.102

2. En el campo Dirección IP, introduce la dirección IP que creaste para la impresora.

3. En el campo Máscara de subred, introduce 255.255.255.0 a menos que hayas cambiado la predeterminada.

4. En el campo Entrada, introduce la dirección de entrada del enrutador inalámbrico.

5. Selecciona Continuar para guardar estos valores en la impresora.

Si por error llegas a la pantalla “Configuración avanzada de la impresora”, haz clic en “Regresar” para volver a la pantalla anterior.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.