Configurazione avanzata della stampante

Guida all'installazione in rete

## Configurazione avanzata della stampante

In genere il router wireless assegna automaticamente un indirizzo IP (indirizzamento DHCP) a tutti i dispositivi della rete wireless locale.

Se si desidera utilizzare il proprio indirizzo IP:

1. Creare un indirizzo IP per la stampante.

   - Il formato dell'indirizzo IP deve corrispondere al formato dell'indirizzo gateway del router. Nei due indirizzi, i primi tre gruppi di numeri devono corrispondere e solo l'ultimo numero deve essere univoco. Per scoprire l'indirizzo gateway del router, consultare la documentazione acclusa o contattare il produttore del router.

   - Ogni dispositivo sulla rete wireless deve avere un indirizzo IP univoco.

   - L'indirizzo IP deve essere compreso nell'intervallo specificato dal router. Per scoprire l'intervallo di indirizzi, consultare la documentazione acclusa o contattare il produttore del router.

     Ad esempio:

     Indirizzo gateway del router | 192.168.1.1
     Indirizzo IP del dispositivo 1 | 192.168.1.100
     Indirizzo IP del dispositivo 2 | 192.168.1.101
     Indirizzo IP della stampante | 192.168.1.102

2. Nel campo Indirizzo IP inserire l'indirizzo IP creato per la stampante.

3. Nel campo Subnet mask inserire 255.255.255.0, a meno che il valore sia stato modificato dal valore predefinito.

4. Nel campo Gateway inserire l'indirizzo gateway del router wireless.

5. Selezionare Connetti per memorizzare questi valori nella stampante.

Qualora si sia raggiunta la schermata “Impostazioni avanzate della stampante” per errore, fare clic su "Indietro" per tornare alla schermata precedente.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.