Instalación de impresora avanzada

Ayuda para la instalación en red

## Instalación de impresora avanzada

Generalmente, el direccionador inalámbrico asignará automáticamente una dirección IP (dirección DHCP) a todos los dispositivos en la red inalámbrica local.

Si quiere usar su propia dirección IP:

1. Cree una dirección IP para su impresora.

   - El formato de la dirección IP debe concordar con el formato de la dirección de la puerta de enlace del direccionador. Los tres primeros segmentos del número de ambas direcciones debe ser el mismo, solo el último número debe ser único. Consulte la documentación que viene con el direccionador, o póngase en contacto con el fabricante del dispositivo para averiguar la dirección de la puerta de enlace del dispositivo.

   - Cada dispositivo de la red inalámbrica debe tener una dirección IP única.

   - La dirección IP debe estar dentro del rango especificado por el direccionador. Consulte la documentación que viene con el direccionador, o póngase en contacto con el fabricante del dispositivo para averiguar el rango direccionable.

     Por ejemplo:

     Dirección de la puerta de enlace del direccionador | 192.168.1.1
     Dirección IP del dispositivo 1 | 192.168.1.100
     Dirección IP del dispositivo 2 | 192.168.1.101
     Dirección IP de la impresora | 192.168.1.102

2. En el campo Dirección IP escriba la dirección IP que ha creado para su impresora.

3. En el campo Máscara de subred escriba 255.255.255.0, a menos que haya cambiado la predeterminada.

4. En el campo Puerta de enlace escriba la dirección de la puerta de enlace del direccionador inalámbrico.

5. Seleccione Conectar para almacenar estos valores en la impresora.

Si ha llegado a la pantalla “Instalación de impresora avanzada” por error, haga clic en “Atrás”, para volver a la pantalla anterior.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.