Advanced Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง)

# วิธีใช้การติดตั้งเครือข่าย

## การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

โดยปกติแล้ว เราเตอร์ไร้สายของคุณจะกำหนด ที่อยู่ IP (การกำหนดที่อยู่ DHCP) ให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่บนเครือข่ายไร้สายท้องถิ่นของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการใช้ที่อยู่ IP ของคุณเอง:

1. ให้สร้างที่อยู่ IP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

   - รูปแบบที่อยู่ IP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณควรตรงกับรูปแบบ ที่อยู่เกตเวย์ จากเราเตอร์ของคุณ ส่วนของตัวเลขสามหลักแรกของที่อยู่ทั้งสองควรเหมือนกัน เฉพาะตัวเลขสุดท้ายเท่านั้้นที่ควรมีค่าไม่ซ้ำกัน โปรดดูที่เอกสารประกอบซึ่งมาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อขอข้อมูลที่อยู่เกตเวย์สำหรับเราเตอร์ของคุณ

   - อุปกรณ์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายไร้สายของคุณควรมีที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกัน

   - ที่อยู่ IP ของคุณควรอยู่ภายในช่วงที่มีการระบุไว้โดยเราเตอร์ของคุณ โปรดดูที่เอกสารประกอบซึ่งมาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อขอข้อมูลช่วงที่กำหนดเป็นที่อยู่ได้

     ตัวอย่างเช่น:

     ที่อยู่เกตเวย์ของเราเตอร์ | 192.168.1.1
     ที่อยู่ IP สำหรับอุปกรณ์ 1 | 192.168.1.100
     ที่อยู่ IP สำหรับอุปกรณ์ 2 | 192.168.1.101
     ที่อยู่ IP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ | 192.168.1.102

2. ในช่อง ที่อยู่ IP ให้ป้อนที่อยู่ IP ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์

3. ในช่อง ซับเน็ตมาสก์ ให้ป้อน 255.255.255.0 เว้นแต่คุณมีการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นนี้

4. ในช่อง เกตเวย์ ให้ป้อนที่อยู่เกตเวย์สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณ

5. เลือก เชื่อมต่อ เพื่อจัดเก็บค่าเหล่านี้ไว้ในเครื่องพิมพ์

หากคุณเข้ามาที่หน้าจอ "การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง" โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้คลิก "กลับ" เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

© Copyright HP Development Company, L.P.

http://www.hp.com