Słownik

# Słownik

Adres bramy

  Routery bezprzewodowe mają adres bramy, czyli niepowtarzalny adres IP przypisywany przez producenta routera. Adres bramy nie zmienia się, o ile nie zostanie zmieniony przez użytkownika. Adres bramy routera i sposób jego zmiany można sprawdzić w dokumentacji dołączonej do routera lub u jego producenta.

Adres IP

  Adres protokołu internetowego (IP) to niepowtarzalny identyfikator liczbowy przypisywany przez sieć podłączonemu urządzeniu — np. drukarce. Prawidłowy adres IP składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 192.168.1.001. Wszystkie urządzenia w sieci LAN mają przypisany niepowtarzalny adres IP. Takie przypisanie adresów IP jest zazwyczaj dokonywane automatycznie przez router bezprzewodowy i jest nazywane adresowaniem DHCP. Można utworzyć ręcznie adres IP dla drukarki sieciowej (adres statyczny). Adres statyczny drukarki musi być zgodny z formatem adresu bramy routera.

Adres MAC

  Adres sprzętowy (lub adres MAC) to identyfikator przypisany do urządzenia sieciowego przez HP w trakcie produkcji. Adres MAC jest podany na stronie konfiguracji sieci oraz jest wydrukowany na etykiecie z numerem seryjnym drukarki.

Wi-Fi Direct drukowanie

  Wi-Fi Direct drukowanie pozwala na drukowanie bezprzewodowe z komputera lub urządzenia przenośnego (takiego jak smartfon, tablet lub inne urządzenie z obsługą sieci bezprzewodowej) bez potrzeby łączenia się z istniejącą siecią bezprzewodową. Do bezpośredniego drukowania bezprzewodowego wymagane jest oprogramowanie drukarki HP. Do bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP ze smartfona lub tabletu wymagana jest zgodna aplikacja do drukowania. Po skonfigurowaniu drukarki można utworzyć bezpośrednie połączenie bezprzewodowe. Informacje o włączaniu bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP można znaleźć w dokumentacji drukarki.

Hasło bezprzewodowe

  Hasło bezprzewodowe zapobiega dostępowi niechcianych osób do sieci bezprzewodowej. Najczęstszym rodzajem szyfrowania jest WEP i WPA. W kluczu WEP i haśle WPA rozróżniane są małe i wielkie litery. Dlatego należy wprowadzić wielkie i małe litery tak, jak je ustalono.

HP ePrint

  HP ePrint to bezpłatna usługa firmy HP pozwalająca na drukowanie dokumentów na drukarce z włączoną usługą HP ePrint z dowolnego miejsca, z którego można wysłać wiadomość e-mail. Wystarczy wysłać dokumenty lub zdjęcia jako załączniki na adres e-mail przypisany do drukarki po włączeniu usług WWW. Nie potrzeba dodatkowego oprogramowania ani sterowników. Oprogramowanie drukarki HP przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji usługi HP ePrint. Korzystanie z usług ePrint, aplikacji dla drukarek i serwisu eHP w połączeniu z drukarkami HP z dostępem do Internetu (nazywanych pojedynczo i w całości „Systemem ePrintCenter”) wymaga posiadania bezpłatnego konta HP Connected i oznacza zgodę na warunki podane w witrynie usługi HP Connected.

Nazwa hosta

  Drukarka ma unikatową nazwę hosta przypisaną przez HP. Kiedy zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy hosta, należy wprowadzić dokładnie taką nazwę, jaka jest podana.

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)

  Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej (inaczej: SSID) jest tworzona przez producenta routera i nie jest niepowtarzalna. Utwórz niepowtarzalną nazwę routera, aby uniknąć sytuacji, w której inna sieć będzie miała tę samą nazwę.

Raport z testu sieci bezprzewodowej

  Jeśli drukarka ma bezprzewodowe połączenie z siecią, przez wydrukowanie tego raportu mona zweryfikować połączenie sieciowe oraz udostępnić informacje diagnostyczne o połączeniu.

Strona konfiguracji sieci

  Strona konfiguracji sieci to raport o parametrach technicznych drukarki, np. stanie sieci, typie aktywnego połączenia, numerze seryjnym, adresie sprzętowym (adres MAC), nazwie sieci (SSID), typie autoryzacji i adresie IP. Informacje te mogą być potrzebne podczas konfigurowania połączenia sieciowego drukarki HP lub przy rozwiązywaniu problemów.

Wbudowany serwer WWW

  Wbudowany serwer WWW to strona sieci Web zapisana w drukarce. Kiedy drukarka jest podłączona do sieci, można używać wbudowanego serwera WWW do wyświetlania informacji o stanie, zmiany ustawień i zarządzania drukarką z komputera. Z wbudowanego serwera WWW można korzystać nawet bez połączenia internetowego, jednak w takiej sytuacji niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Wirtualna sieć prywatna (VPN)

  Wirtualna sieć prywatna to bezpieczna sieć korzystająca z infrastruktury publicznej, np. Internetu, w celu zapewnienia dostępu do sieci centralnej.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.