Täiustatud printeri seadistamine

Võrgu paigaldamise abi

## Täiustatud printeri seadistamine

Tavaliselt määrab teie juhtmevaba ruuter automaatselt IP-aadressi (DHCP aadressi määramine) kõigile teie kohalikus juhtmevabas võrgus olevatele seadmetele.

Kui soovite kasutada enda isiklikku IP-aadressi:

1. Looge oma printerile IP-aadress.

   - Teie printeri IP-aadress peaks sobima teie ruuteri lüüsi aadressi vorminguga. Mõlema aadressi esimesed kolm numbrisegmenti peaksid olema samad ja erinema peaks vaid viimane number. Vaadake oma ruuteriga kaasasolevaid dokumente või võtke ühendust ruuteri tootjaga, et saada teada oma ruuteri lüüsi aadress.

   - Igal teie juhtmevabas võrgus oleval seadmel peaks olema kordumatu IP-aadress.

   - Teie IP-aadress peaks olema ruuteri täpsustatud vahemikus. Vaadake oma ruuteriga kaasasolevaid dokumente või võtke ühendust ruuteri tootjaga, et saada teada aadressivahemik.

     Näiteks:

     Ruuteri lüüsi aadress | 192.168.1.1
     Seadme 1 IP-aadress | 192.168.1.100
     Seadme 2 IP-aadress | 192.168.1.101
     Teie printeri IP-aadress | 192.168.1.102

2. Sisestage väljale IP-aadress see IP-aadress, mille oma printeri jaoks lõite.

3. Sisestage väljale Alamvõrgu mask 255.255.255.0, välja arvatud juhul, kui olete selle vaikimisi olekut muutnud.

4. Sisestage väljale Lüüs oma juhtmevaba ruuteri lüüsi aadress.

5. Nende väärtuste printeri salvestamiseks valige Jätka.

Kui olete jõudnud kuvale „Täiustatud printeri seadistamine“ kogemata, klõpsake eelmisele kuvale naasmiseks valikul „Tagasi“.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.