Avansert skriveroppsett

Hjelp til nettverksinstallering

## Avansert skriveroppsett

Vanligvis vil den trådløse ruteren automatisk tildele en IP-adresse (DHCP-adressering) til alle enhetene i ditt lokale trådløse nettverk.

Hvis du vil bruke din egen IP-adresse:

1. Opprett en IP-adresse for skriveren.

   - Formatet på skriverens IP-adresse må stemme med formatet på ruterens gateway-adresse. De tre første nummersegmentene i begge adressene skal være like, bare det siste nummeret skal være unikt. Se dokumentasjonen som fulgte med ruteren, eller kontakt ruterprodusenten, for å finne ruterens gateway-adresse.

   - Hver enhet i det trådløse nettverket skal ha en unik IP-adresse.

   - IP-adressen skal være i området som angis av ruteren. Se dokumentasjonen som fulgte med ruteren, eller kontakt ruterprodusenten, for å finne det adresserbare området.

     Eksempel:

     Ruterens gateway-adresse | 192.168.1.1
     IP-adresse til enhet 1 | 192.168.1.100
     IP-adresse til enhet 2 | 192.168.1.101
     Skriverens IP-adresse | 192.168.1.102

2. I feltet IP-adresse skriver du IP-adressen du har opprettet for skriveren.

3. I feltet Nettverksmaske skriver du 255.255.255.0, hvis du ikke har endret det fra standardverdien.

4. I feltet Gateway skriver du gateway-adressen til den trådløse ruteren.

5. Velg Fortsett for å lagre disse verdiene i skriveren.

Hvis du har kommet til skjermbildet Avansert skriveroppsett ved en feil, klikker du på Tilbake for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.