Glossário

# Glossário

Endereço de gateway

  Roteadores sem fio têm um endereço de gateway, que é um endereço de IP exclusivo atribuído ao roteador pelo fabricante. Esse endereço de gateway não será alterado, a menos que você o modifique. Consulte a documentação fornecida com o roteador, ou entre em contato com o fabricante do roteador para descobrir o endereço de gateway do roteador e saber como modificá-lo.

Endereço de IP

  O endereço de protocolo de internet (IP) é um identificador numérico exclusivo atribuído pela rede a um dispositivo conectado como uma impressora. Um endereço de IP válido é composto de quatro números separados por pontos, como 192.168.1.001. Todos os dispositivos em uma rede local possuem endereços de IP exclusivos atribuídos a eles. A atribuição do endereço de IP é normalmente feita pelo roteador sem fio - isso é chamado de endereçamento DHCP. Você pode criar um endereço de IP manual (ou estático) para uma impressora de rede. O endereço estático da impressora deve corresponder ao formato do endereço de gateway do roteador.

Endereço MAC

  O endereço de hardware (ou endereço de Controle de Acesso de Mídia - MAC) é um identificador atribuído à placa de rede pela HP, durante a fabricação. O endereço MAC está incluído na página de configuração da rede e é impresso na etiqueta do número de série da impressora.

HP ePrint

  O HP ePrint é um serviço gratuito da HP que permite que você imprima na sua impressora habilitada para HP ePrint de qualquer lugar onde possa enviar um e-mail. Basta enviar seus documentos e fotos como anexos ao endereço de email atribuído à sua impressora, quando você habilitar os serviços Web na impressora. Não são necessários drivers ou softwares adicionais. O software da impressora HP irá guiá-lo pela configuração do HP ePrint. Usar o ePrint, os aplicativos de impressão e o HP Connected com impressoras HP conectadas via Web (separada e coletivamente, o "Sistema ePrintCenter") requer uma conta gratuita no HP Connected e significa concordar com os Termos e Condições do site do HP Connected.

Impressão por Wi-Fi Direct

  Com a impressão por Wi-Fi Direct, você pode imprimir usando uma conexão sem fio de um computador ou dispositivo móvel (como smart phone, tablet, ou outro dispositivo com capacidade de conexão sem fio) — sem se conectar a uma rede sem fio já existente. O software da impressora HP é necessário para imprimir por Wi-Fi Direct a partir de um computador. Um aplicativo de impressão compatível é necessário para imprimir por Wi-Fi Direct a partir de um smartphone ou tablet. Depois de configurar a impressora, você conseguirá criar uma conexão Wireless Direct. Consulte a documentação da impressora para descobrir como ativar a impressão Wi-Fi Direct.

Nome da rede sem fio (SSID)

  O nome padrão da rede sem fio ou SSID (identificador do conjunto do serviço) é criado pelo fabricante do roteador e não é um nome exclusivo. Crie um nome exclusivo para seu roteador, para evitar que haja o mesmo nome em outra rede.

Nome do host

  A impressora possui um nome de host exclusivo atribuído pela HP. Quando for solicitado para você inserir o nome do host, digite o nome exatamente igual ao que está aparecendo.

Página de configuração de rede

  A página de configuração da rede é um relatório das especificações da impressora, como status da rede, tipo de conexão ativa, número de série, endereço do hardware (endereço MAC), nome da rede (SSID), tipo de autenticação e endereço de IP. Pode ser que você precise consultar informações dessa página quando for configurar ou solucionar problemas em uma conexão de rede para sua impressora HP.

Rede virtual privada (VPN)

  A rede virtual privada é uma rede segura que usa infraestrutura pública, como a internet, para fornecer acesso remoto a uma rede centralizada.

Relatório de teste de rede sem fio

  Se a impressora tiver uma conexão sem fio com a rede, a impressão desse relatório pode confirmar a conexão de rede e oferecer informações de diagnóstico sobre a conexão.

Senha sem fio

  A senha sem fio evita que pessoas indesejadas acessem sua rede sem fio. Os tipos mais comuns de criptografia são WEP e WPA. A chave WEP ou senha WPA diferencia maiúsculas de minúsculas: insira-a com as maiúsculas e minúsculas exatamente como definidas.

Servidor Web incorporado (EWS)

  O Servidor Web incorporado (EWS) é uma página de web que existe dentro da impressora. Quando a impressora é conectada a uma rede, é possível utilizar o EWS para exibir informações sobre status, alterar configurações e gerenciar a impressora pelo computador. Você pode usar o Servidor Web Incorporado sem estar conectado à internet; no entanto, alguns recursos não estarão disponíveis.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.