Zaawansowane ustawienia drukarki

Pomoc podczas instalacji sieciowej

## Zaawansowane ustawienia drukarki

Zazwyczaj router bezprzewodowy automatycznie przypisuje adres IP (adresowanie DHCP) wszystkim urządzeniom w lokalnej sieci bezprzewodowej.

Jeśli chcesz użyć własnego adresu IP:

1. Utwórz adres IP dla drukarki.

   - Format adresu IP drukarki powinien odpowiadać formatowi adresu bramy routera. Pierwsze trzy segmenty liczbowe obu adresów powinny być identyczne, jedynie ostatnia liczba powinna być niepowtarzalna. Adres bramy routera można sprawdzić w dokumentacji dołączonej do routera lub u jego producenta.

   - Każde urządzenie w sieci bezprzewodowej powinno mieć niepowtarzalny adres IP.

   - Twój adres IP powinien mieścić się w zakresie określonym przez router. Zakres adresów routera można sprawdzić w dokumentacji dołączonej do routera lub u jego producenta.

     Na przykład:

     Adres bramy routera | 192.168.1.1
     Adres IP urządzenia 1 | 192.168.1.100
     Adres IP urządzenia 2 | 192.168.1.101
     Adres IP drukarki | 192.168.1.102

2. W polu Adres IP wprowadź adres IP utworzony dla drukarki.

3. W polu Maska podsieci wpisz 255.255.255.0, o ile wartość ta nie została ona zmieniona z ustawienia domyślnego.

4. W polu Brama wpisz adres bramy routera bezprzewodowego.

5. Wybierz opcję Kontynuuj, aby zapisać wartości w drukarce.

Jeśli przypadkowo został otwarty ekran „Zaawansowana konfiguracja drukarki”, kliknij „Wstecz”, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.