Дополнительная настройка принтера

Справка сетевого подключения

## Дополнительная настройка принтера

Как правило, беспроводной маршрутизатор автоматически назначает IP-адрес (адресация DHCP) для всех устройств в локальной беспроводной сети.

Чтобы использовать свой собственный IP-адрес:

1. Создайте IP-адрес для принтера.

   - Формат IP-адреса принтера должен соответствовать формату адреса шлюза маршрутизатора. Первые три группы цифр в обоих адресах должны совпадать, уникальной должна быть только последняя цифра. См. документацию, предоставляемую в комплекте с маршрутизатором, или обратитесь к производителю, чтобы узнать адрес шлюза маршрутизатора.

   - Каждое устройство в беспроводной сети должно иметь уникальный IP-адрес.

   - IP-адрес должен находиться в диапазоне, заданном маршрутизатором. См. документацию, предоставляемую в комплекте с маршрутизатором, или обратитесь к производителю, чтобы узнать адрес диапазон адресов.

     Например:

     Адрес шлюза маршрутизатора | 192.168.1.1
     IP-адрес устройства 1 | 192.168.1.100
     IP-адрес устройства 2 | 192.168.1.101
     IP-адрес принтера | 192.168.1.102

2. В поле IP-адрес введите созданный для принтера IP-адрес.

3. В поле Маска подсети введите 255.255.255.0 (если это значение по умолчанию не было изменено).

4. В поле Шлюз введите адрес шлюза беспроводного маршрутизатора.

5. Нажмите Продолжить, чтобы сохранить эти значения на принтере.

Если экран «Дополнительная настройка принтера» был открыт по ошибке, щелкните «Назад», чтобы вернуться к предыдущему экрану.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.