용어집

# 용어집

EWS(내장 웹 서버)

  EWS(내장 웹 서버)는 프린터 내에 존재하는 웹 페이지입니다. 프린터가 네트워크에 연결되어 있으면 EWS를 사용하여 상태 정보를 확인하고, 설정을 변경하고, 컴퓨터에서 프린터를 관리할 수 있습니다. 인터넷에 연결하지 않고도 내장 웹 서버를 사용할 수 있습니다. 단, 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

HP ePrint

  HP ePrint는 HP ePrint 지원 프린터를 이용하여 어디서라도 이메일을 보낼 수 있도록 해주는 HP 무료 서비스입니다. 웹 서비스를 사용하는 경우 프린터에 할당된 이메일 주소로 사용자의 문서와 사진을 첨부하여 바로 보낼 수 있습니다. 추가 소프트웨어 또는 드라이버가 필요 없습니다. HP 프린터 소프트웨어에서 HP ePrint를 설치하는 절차를 확인할 수 있습니다. HP 웹 연결 프린터(개별적이며 총체적인 "ePrintCenter 시스템")와 관련된 ePrint, 인쇄 apps 및 HP Connected를 사용하려면 무료 HP Connected 계정이 필요하고 HP Connected 웹 사이트의 이용 약관에 동의해야 합니다.

Wi-Fi Direct 인쇄

  Wi-Fi Direct 인쇄를 사용하여 기존 무선 네트워크에 연결하지 않고도 컴퓨터 또는 모바일 장치(스마트 폰, 태블릿 또는 기타 무선 지원 장치)에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터에서 wireless direct 인쇄를 통해 인쇄하려면 HP 프린터 소프트웨어가 필요합니다. 스마트 폰 또는 태블릿에서 Wi-Fi Direct 인쇄를 통해 인쇄하려면 호환 가능한 인쇄 app이 필요합니다. 프린터를 설치한 후 wireless direct 연결을 생성할 수 있습니다. 프린터 설명서를 참조하여 Wi-Fi Direct 인쇄 방법을 확인하십시오.

IP 주소

  IP(인터넷 프로토콜) 주소는 프린터와 같은 연결된 장치에 네트워크로 할당된 고유한 숫자 식별자입니다. 유효 IP 주소는 숫자값 네 개로 구성되어 있고 각각 마침표로 구분되어 있는데 예를 들면 192.168.1.001과 같습니다. 로컬 영역 네트워크 상의 모든 장치에 할당된 고유 IP 주소가 있습니다. 보통 무선 라우터에서 자동으로 IP 주소를 할당하며 이를 DHCP 주소 할당이라고 합니다. 네트워크 프린터에 대한 수동(또는 고정) IP 주소를 만들 수 있습니다. 프린터의 고정 주소는 라우터의 게이트웨이 주소 형식과 일치해야 합니다.

MAC 주소

  MAC(미디어 액세스 제어) 또는 하드웨어 주소는 제조 시 네트워크 하드웨어에 할당한 식별자입니다. MAC 주소는 네트워크 구성 페이지에 포함되며 프린터의 일련 번호 레이블에 인쇄되어 있습니다.

VPN(가상 사설망)

  가상 사설망은 중앙 네트워크에 원격 액세스를 제공하기 위해 인터넷과 같은 공개 인프라를 사용하는 보안 네트워크입니다.

게이트웨이 주소

  무선 라우터에는 라우터 제조업체에서 할당한 고유 IP 주소인 게이트웨이 주소가 있습니다. 사용자가 변경하지 않으면 이 게이트웨이 주소는 변경되지 않습니다. 라우터 게이트웨이 주소와 그 변경 방법을 보려면 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체에 문의하십시오.

네트워크 구성 페이지

  네트워크 구성 페이지는 네트워크 상태, 활성 연결 유형, 일련 번호, MAC 또는 하드웨어 주소, 네트워크 이름(SSID), 인증 종류 및 IP 주소 등의 프린터 사양에 대한 보고서입니다. HP 프린터의 네트워크 연결 설정 또는 문제 해결 시, 이 페이지의 정보를 참조해야 합니다.

무선 네트워크 이름(SSID)

  기본 무선 네트워크 이름 또는 SSID(서비스 집합 ID)는 라우터 제조업체에서 생성하며 고유한 이름은 아닙니다. 다른 네트워크와 같은 이름이 생성되지 않도록 고유한 라우터 이름을 생성합니다.

무선 네트워크 테스트 보고서

  프린터가 네트워크에 무선 연결되어 있는 경우, 이 보고서를 인쇄하여 네트워크 연결을 확인할 수 있으며 연결에 관한 진단 정보를 제공할 수도 있습니다.

무선 암호

  무선 암호로 무단 침입자가 무선 네트워크에 액세스하는 것을 방지할 수 있습니다. 가장 일반적인 암호화 유형은 WEP와 WPA입니다. WEP 키 또는 WPA 암호는 대소문자를 구분합니다. 원래 지정한 대로 대소문자를 정확하게 입력하십시오.

호스트 이름

  프린터에는 HP에서 할당한 고유 호스트 이름이 있습니다. 호스트 이름을 입력하라는 메시지가 표시되면 표시된 이름을 정확하게 입력했는지 확인합니다.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.