Configuración avanzada de la impresora

Ayuda para la instalación de la red

## Configuración avanzada de la impresora

En general, el router inalámbrico asignará una dirección IP (direccionamiento DHCP) a todos los dispositivos de la red inalámbrica local.

Si querés usar tu propia dirección IP:

1. Creá una dirección IP para tu impresora.

   - El formato de la dirección IP de la impresora debe coincidir con el formato de la dirección de la puerta de enlace del router. Los tres primeros segmentos de números de ambas direcciones deben ser los mismos, solo el último número debe ser único. Consultá la documentación que viene con el router o comunicate con el fabricante del router para conocer la dirección de la puerta de enlace del router.

   - Cada dispositivo de tu red inalámbrica debe tener una dirección IP exclusiva.

   - La dirección IP debe estar dentro del intervalo especificado por el router. Consultá la documentación que viene con el router o comunícate con el fabricante del router para conocer el intervalo direccionable.

     Por ejemplo:

     Dirección de la puerta de enlace del router | 192.168.1.1
     Dirección IP del dispositivo 1 | 192.168.1.100
     Dirección IP del dispositivo 2 | 192.168.1.101
     Dirección IP de la impresora | 192.168.1.102

2. En el campo Dirección IP, ingresá la dirección IP que creaste para la impresora.

3. En el campo Máscara de subred, ingresá 255.255.255.0, a menos que hayas cambiado el valor predeterminado.

4. En el campo Puerta de enlace, ingresá la dirección de puerta de enlace del router inalámbrico.

5. Seleccioná Continuar para almacenar estos valores en la impresora.

Si llegaste a la pantalla “Configuración avanzada de la impresora” por error, hacé clic en “Atrás” para volver a la pantalla anterior.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.