Configuración avanzada de la impresora

Ayuda de instalación de red

## Configuración avanzada de la impresora

El router inalámbrico suele asignar, de forma automática, una dirección de IP (direccionamiento DHCP) a todos los servicios en tu red inalámbrica local.

Si quieres utilizar tu propia dirección IP:

1. Crea una dirección IP para tu impresora.

   - El formato de la dirección IP de tu impresora debe ser el mismo que el de la dirección de la puerta de enlace de tu router. Los primeros tres segmentos numéricos de las dos direcciones deberían ser iguales, solo el último número debe ser único. Consulta la documentación que venía con el router o contacta al fabricante para descubrir la dirección de puerta de la enlace del router.

   - Cada dispositivo en tu red inalámbrica debería tener una dirección IP única.

   - Tu dirección IP debería encontrarse dentro del rango especificado por tu router. Consulta la documentación que venía con el router o contacta al fabricante para descubrir el rango direccionable de tu router.

     Por ejemplo:

     Dirección de la puerta de enlace del router | 192.168.1.1
     Dirección IP del dispositivo 1 | 192.168.1.100
     Dirección IP del dispositivo 2 | 192.168.1.101
     Dirección IP de tu impresora | 192.168.1.102

2. En el campo Dirección IP, ingresa la dirección IP que creaste para la impresora.

3. En el campo Máscara de subred, ingresa 255.255.255.0, a no ser que hayas cambiado el valor predeterminado.

4. En el campo Puerta de enlace, ingresa la dirección de la puerta de enlace de tu router inalámbrico.

5. Selecciona Continuar para guardar estos valores en la impresora.

Si llegaste a la pantalla “Configuración avanzada de la impresora” por error, haz clic en “Atrás” para regresar a la pantalla anterior.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.