Gelişmiş Yazıcı Kurulumu

Ağ Yüklemesi Yardımı

## Gelişmiş Yazıcı Kurulumu

Kablosuz yönlendiriciniz genellikle yerel kablosuz ağınızdaki tüm aygıtlara otomatik olarak bir IP adresi (DHCP adreslemesi) atar.

Kendi IP adresinizi kullanmak isterseniz:

1. Yazıcınız için bir IP adresi oluşturun.

   - Yazıcınızın IP adresinin biçimi yönlendiricinizin ağ geçidi adresi biçimi ile eşleşmelidir. Her iki adresin de ilk üç rakamı aynı olmalı, yalnızca son rakam ayrı olmalıdır. Yönlendiricinizin ağ geçidi adresini bulmak için yönlendiricinizle birlikte gelen belgelere bakın veya yönlendiricinizin üreticisine başvurun.

   - Kablosuz ağınızdaki her aygıt, benzersiz bir IP adresine sahip olmalıdır.

   - IP adresiniz yönlendiriciniz tarafından belirlenmiş aralıkta olmalıdır. Adreslenebilir aralığı bulmak için yönlendiricinizle birlikte gelen belgelere bakın veya yönlendiricinizin üreticisine başvurun.

     Örneğin:

     Yönlendirici ağ geçidi adresi | 192.168.1.1
     Aygıt 1 IP adresi | 192.168.1.100
     Aygıt 2 IP adresi | 192.168.1.101
     Yazıcınızın IP adresi | 192.168.1.102

2. IP Adresi alanına, yazıcınız için oluşturduğunuz IP adresini girin.

3. Alt Ağ Maskesi alanına, varsayılandan değiştirmediyseniz 255.255.255.0'ı girin.

4. Ağ Geçidi alanına, kablosuz yönlendiricinizin ağ geçidi adresini girin.

5. Bu değerleri yazıcıda saklamak için Devam düğmesini seçin.

"Gelişmiş Yazıcı Kurulumu" ekranına yanlışlıkla geldiyseniz, önceki ekrana dönmek için "Geri"yi tıklatın.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.