Glosario

# Glosario

Servidor web incorporado (EWS)

  El servidor web incorporado (EWS) es una página web que se encuentra dentro de la impresora. Cuando la impresora está conectada a una red, se puede usar el EWS para ver la información de condición, la configuración de cambios y administrar la impresora desde la PC. Se puede usar el servidor web incorporado sin estar conectado a Internet; sin embargo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Dirección de entrada

  Los enrutadores inalámbricos tienen una dirección de entrada, la cual es una dirección IP única que asigna el fabricante del enrutador. Esta dirección de entrada no cambiará a menos que tú lo hagas. Consulta la documentación que acompaña a tu enrutador o comunícate con el fabricante de este dispositivo para conocer la dirección de entrada de tu enrutador y la forma de cambiarla.

Nombre de host

  Tu impresora tiene un nombre de host único que asigna HP. Cuando se te pida que introduzcas el nombre de host, asegúrate de introducir el nombre exactamente como aparece.

HP ePrint

  La aplicación HP ePrint es un servicio gratuito de HP que permite a tu impresora habilitada para HP ePrint imprimir desde cualquier parte que puedas enviar un correo electrónico. Solo envía los documentos y las fotos como adjuntos a la dirección de correo electrónico asignada a la impresora cuando habilites los servicios web. No se necesita software ni controladores adicionales. El software de la impresora HP te guiará a través de la configuración de la aplicación HP ePrint. El uso de ePrint, las aplicaciones de impresión y HP Connected, en relación con las impresoras HP conectadas a la web (de forma separada y de forma colectiva "sistema ePrintCenter"), requiere de una cuenta gratuita de HP Connected y significa la aceptación de los términos y condiciones que aparecen en la página web de HP Connected.

Impresión Wi-Fi Direct

  Con la impresión Wi-Fi Direct, se puede imprimir de forma inalámbrica desde una PC o un dispositivo móvil (como un teléfono inteligente, una tableta u otro dispositivo con capacidad inalámbrica), sin conectarte a una red inalámbrica existente. Se necesita el software de la impresora HP para imprimir sobre la impresión inalámbrica directa desde una PC. Se necesita una aplicación de impresión compatible para imprimir sobre la impresión Wi-Fi Direct desde un teléfono inteligente o una tableta. Después de configurar la impresora, podrás crear una conexión inalámbrica directa. Consulta la documentación de la impresora para conocer la forma de habilitar la impresión Wi-Fi Direct.

Dirección IP

  Una dirección de protocolo de Internet (IP) es un identificador numérico único que asigna la red a un dispositivo conectado como una impresora. Una dirección IP válida está formada por cuatro números, separados por puntos, por ejemplo, 192.168.1.001. Todos los dispositivos en una red de área local tienen direcciones IP únicas asignadas a ellos. Esta asignación de dirección IP normalmente la realiza el enrutador inalámbrico de forma automática y se denomina direccionado DHCP. Se puede crear una dirección IP manual (o estática) para una impresora de la red. La dirección estática de la impresora debe coincidir con el formato de la dirección de entrada del enrutador.

Dirección MAC

  La dirección del control de acceso a medios (MAC) o del hardware es un identificador que asigna HP al hardware de la red durante la fabricación. La dirección MAC se incluye en la página de configuración de la red y está impresa en la etiqueta del número de serie de la impresora.

Página de configuración de la red

  La página de configuración de la red es un informe de especificaciones de la impresora, por ejemplo, condición de la red, tipo de conexión activa, número de serie, dirección MAC o del hardware, nombre de la red (SSID), tipo de autenticación y dirección IP. Es posible que se necesite consultar la información de esta página al configurar o solucionar problemas de una conexión de red para la impresora HP.

Red privada virtual (VPN)

  Una red privada virtual es una red segura que usa estructura pública, como Internet, para proporcionar acceso remoto a una red centralizada.

Nombre de la red inalámbrica (SSID)

  El nombre de la red inalámbrica o SSID (identificador de conjunto de servicios) predeterminado lo crea el fabricante del enrutador y no es un nombre único. Crea un nombre único para tu enrutador para evitar la posibilidad de que exista el mismo nombre en otra red.

Informe de prueba de la red inalámbrica

  Si la impresora tiene una conexión inalámbrica a la red, la impresión de este informe puede verificar la conexión de la red y también proporcionar información de diagnóstico relacionada con la conexión.

Contraseña inalámbrica

  Una contraseña inalámbrica evita que personas ajenas inoportunas tengan acceso a la red inalámbrica. Los tipos más comunes de codificación son WEP y WPA. La clave WEP y la frase de contraseña WPA distinguen mayúsculas y minúsculas; introduce las letras mayúsculas y minúsculas exactas que están definidas.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.