Configuração avançada da impressora

Ajuda da instalação em rede

## Configuração avançada da impressora

Em geral, o roteador sem fio irá automaticamente atribuir um Endereço IP (endereçamento DHCP) a todos os dispositivos em sua rede local sem fio.

Se quiser usar seu próprio endereço de IP:

1. Crie um endereço de IP para a impressora.

   - O formato do endereço de IP da impressora deve corresponder ao formato do endereço de gateway do roteador. Os primeiros segmentos de três dígitos dos dois endereços devem ser iguais, só o último número é que deve ser diferente. Consulte a documentação fornecida com o roteador, ou entre em contato com o fabricante do roteador para descobrir o endereço de gateway do roteador.

   - Cada dispositivo da sua rede sem fio deve ter um endereço de IP diferente.

   - Seu endereço de IP deve estar dentro do intervalo especificado pelo roteador. Consulte a documentação fornecida com o roteador, ou entre em contato com o fabricante do roteador para descobrir o intervalo permitido.

     Por exemplo:

     Endereço de gateway do roteador | 192.168.1.1
     Endereço de IP do dispositivo 1 | 192.168.1.100
     Endereço de IP do dispositivo 2 | 192.168.1.101
     Endereço de IP da impressora | 192.168.1.102

2. No campo Endereço IP, digite o endereço de IP que você criou para a impressora.

3. No campo Máscara de sub-rede, insira 255.255.255.0, a menos que você tenha alterado o padrão.

4. No campo Gateway, insira o endereço de gateway do seu roteador sem fio.

5. Selecione Continuar para armazenar esses valores na impressora.

Se você tiver entrado na tela "Configuração avançada de impressora" por engano, clique em "Voltar", para voltar à tela anterior.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.