Napredno postavljanje pisača

Pomoć pri mrežnoj instalaciji

## Napredno postavljanje pisača

Vaš će bežični usmjerivač obično automatski dodijeliti IP adresu (DHCP adresiranjem) svim uređajima u lokalnoj bežičnoj mreži.

Ako želite koristiti vlastitu IP adresu:

1. Definirajte IP adresu svojeg pisača.

   - Oblik IP adrese pisača treba se podudarati s oblikom adrese pristupnika vašeg usmjerivača. Prva tri brojčana segmenta obje adrese trebaju biti jednaki, a samo posljednji broj jedinstven. Da biste saznali adresu pristupnika svojeg usmjerivača, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz usmjerivač ili se obratite njegovom proizvođaču.

   - Svaki uređaj u bežičnoj mreži treba imati jedinstvenu IP adresu.

   - IP adresa treba biti unutar raspona koji određuje usmjerivač. Da biste doznali raspon mogućih adresa, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz usmjerivač ili se obratite njegovom proizvođaču.

     Na primjer:

     Adresa pristupnika usmjerivača | 192.168.1.1
     IP adresa prvog uređaja | 192.168.1.100
     IP adresa drugog uređaja | 192.168.1.101
     IP adresa pisača | 192.168.1.102

2. U polje IP adresa upišite IP adresu koju ste definirali za pisač.

3. U polje Maska podmreže upišite 255.255.255.0, osim ako ste promijenili njezinu zadanu vrijednost.

4. U polje Pristupnik upišite adresu pristupnika svojeg bežičnog usmjerivača.

5. Odaberite Nastavi da biste te vrijednosti pohranili u pisač.

Ako ste na zaslon „Napredno postavljanje pisača” došli greškom, kliknite „Natrag” da biste se vratili na prethodni zaslon.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.