Configuración avanzada de la impresora

Ayuda de instalación de la red

## Configuración avanzada de la impresora

Generalmente, el enrutador inalámbrico asigna una dirección IP (dirección DHCP) automáticamente a todos los dispositivos conectados a la red inalámbrica local.

Para utilizar tu propia dirección IP:

1. Crea una dirección IP para la impresora.

   - El formato de la dirección IP de la impresora debe coincidir con el formato de la dirección de la puerta de enlace del enrutador. Los tres primeros segmentos de números de las dos direcciones deben ser iguales y solo el último número debe ser único. Consulta la documentación que recibiste con el enrutador o comunícate con el fabricante para averiguar la dirección de la puerta de enlace del enrutador.

   - Cada dispositivo en la red inalámbrica debe tener una dirección IP única.

   - Tu dirección IP debe estar en el rango especificado por el enrutador. Consulta la documentación que recibiste con el enrutador o comunícate con el fabricante para averiguar el rango direccionable.

     Por ejemplo:

     Dirección de la puerta de enlace del enrutador | 192.168.1.1
     Dirección IP del dispositivo 1 | 192.168.1.100
     Dirección IP del dispositivo 2 | 192.168.1.101
     Dirección IP de la impresora | 192.168.1.102

2. En el campo Dirección IP, introduce la que has creado para la impresora.

3. En el campo Máscara de subred, introduce 255.255.255.0, a menos que hayas cambiado el valor predeterminado.

4. En el campo Puerta de enlace, introduce la dirección de la puerta de enlace del enrutador inalámbrico.

5. Selecciona Continuar para guardar los valores en la impresora.

Si llegaste a la pantalla "Configuración avanzada de la impresora" por error, haz clic en "Atrás" para regresar a la pantalla anterior.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.