고급 프린터 설정

네트워크 설치 도움말

## 고급 프린터 설정

일반적으로 무선 라우터는 로컬 무선 네트워크에 있는 모든 장치에 자동으로 IP 주소(DHCP 주소 지정)를 할당합니다.

고유 IP 주소를 사용하려면

1. 프린터 IP 주소를 생성합니다.

   - 프린터 IP 주소 형식은 라우터 게이트웨이 주소 형식과 일치해야 합니다. 두 주소의 앞쪽 3개의 번호 세그먼트가 동일해야 하며 마지막 번호는 고유해야 합니다. 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체에 문의하여 라우터 게이트웨이 주소를 찾으십시오.

   - 무선 네트워크의 각 장치의 IP 주소는 고유해야 합니다.

   - IP 주소는 라우터에서 지정한 범위 내에 있어야 합니다. 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체에 문의하여 주소가 지정될 수 있는 범위를 찾으십시오.

     예:

     라우터 게이트웨이 주소 | 192.168.1.1
     장치 1 IP 주소 | 192.168.1.100
     장치 2 IP 주소 | 192.168.1.101
     프린터 IP 주소 | 192.168.1.102

2. IP 주소 필드에 프린터에 생성된 IP 주소를 입력합니다.

3. 서브넷 마스크 필드에 255.255.255.0를 입력합니다(기본값을 변경하지 않는 경우).

4. 게이트웨이 필드에 무선 라우터의 게이트웨이 주소를 입력합니다.

5. 계속을 선택하여 프린터에 이 값을 저장하십시오.

"고급 프린터 설정" 화면으로 잘못 들어갔으면 "뒤로"를 클릭하여 이전 화면으로 돌아갑니다.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.