词汇表

# 词汇表

HP ePrint

  HP ePrint 是 HP 提供的一项免费服务，便于您在可发送电子邮件的任何地方打印到支持 HP ePrint 的打印机。 在启用 Web 服务后，只需将文档和照片作为附件发送到分配给您打印机的电子邮件地址。 不需要任何其他软件或驱动程序。 HP 打印机软件将指导您完成设置 HP ePrint 的过程。 如果将 ePrint、打印应用程序和 HP Connected 与 HP 网络打印机（分别或合称为“ePrintCenter 系统”）结合使用，则需要一个免费的 HP Connected 帐户，并表示您同意 HP Connected 网站上的条款和条件。

Wi-Fi Direct 打印

  通过使用 Wi-Fi Direct 打印，您可以从计算机或移动设备（如智能手机、平板电脑或其他支持无线功能的设备）进行无线打印 — 不需要连接到现有无线网络。 从计算机使用 Wi-Fi Direct 打印时需要 HP 打印机软件。 从智能手机或平板电脑使用 Wi-Fi Direct 打印时需要兼容的打印应用程序。 在设置打印机后，您将能够创建 Wi-Fi Direct 连接。 要了解如何启用 Wi-Fi Direct 打印，请参阅您打印机的文档。

IP 地址

  Internet 协议 (IP) 地址是网络分配给所连接设备（如打印机）的唯一数字标识符。 有效的 IP 地址包含四个由点号分隔的数字，例如，192.168.1.001。局域网中的所有设备都分配有唯一的 IP 地址。 此类 IP 地址分配通常由无线路由器自动为您完成，这叫作 DHCP 寻址。 您可以为网络打印机创建手动（或静态）IP 地址。 您打印机的静态地址必须与您路由器的网关地址格式相符。

MAC 地址

  媒体访问控制 (MAC) 或硬件地址是在制造期间由 HP 分配给网络硬件的标识符。 MAC 地址包含在网络配置页中，并且印在打印机的序列号标签上。

嵌入式 Web 服务器 (EWS)

  嵌入式 Web 服务器 (EWS) 是打印机内存在的一个 Web 页面。 在将打印机连接到网络时，可使用 EWS 在计算机上查看状态信息、更改设置和管理打印机。 您可以在未连接到 Internet 的情况下使用嵌入式 Web 服务器； 但是，某些功能将不可用。

网关地址

  无线路由器具有一个网关地址，这是由路由器制造商分配的唯一 IP 地址。 此网关地址不会改变，除非您对其进行了更改。 要找到您的路由器的网关地址以及如何对其进行更改，请参阅路由器附随的文档，或与路由器制造商联系。

网络配置页

  “网络配置页”是打印机技术规格的报告，例如，网络状态、活动连接类型、序列号、MAC 或硬件地址、网络名称 (SSID)、身份验证类型和 IP 地址。 在设置您的 HP 打印机的网络连接或排除其问题时，可能需要参阅此页面上的信息。

无线密码

  无线密码可阻止不受欢迎的外部人员访问您的无线网络。 最常用的加密类型是 WEP 和 WPA。 WEP 密钥或 WPA 密码区分大小写； 按原始定义的准确大小写字母输入此密钥或密码。

无线网络测试报告

  如果打印机以无线方式连接到网络，则打印此报告可以验证网络连接，还可提供有关此连接的诊断信息。

无线网络名称 (SSID)

  默认的无线网络名称或 SSID（服务集标识符）是由路由器制造商创建的，它并不是唯一的名称。 请为您的路由器创建一个唯一名称，以避免与另一个网络同名的可能性。

虚拟专用网络 (VPN)

  虚拟专用网络是一个安全网络，该网络可使用公共基础架构（如 Internet）来提供对集中式网络的远程访问。

主机名

  您的打印机具有由 HP 分配的唯一主机名。 在系统要求您输入主机名时，确保按原样准确输入此主机名。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.