Yazıcı ve Bilgisayar Farklı Ağlara Bağlı

Ağ Yüklemesi Yardımı

## Yazıcı ve Bilgisayar Farklı Ağlara Bağlı

Olası bir sebep seçin:

Alanınızda aynı ağ adına (SSID) sahip birden fazla ağ vardır

Kablosuz yönlendiricinizin ağ adını (SSID) üretici varsayılanlarından değiştirmediyseniz, alanınıza aynı ada sahip başka bir kablosuz yönlendirici daha olabilir. Kablosuz bilgisayarınız veya yazıcı yanlışlıkla diğer ağa bağlanıyor olabilir. Bunu önlemek için, kablosuz ağınıza benzersiz bir ad atayın. Bunu yaparsanız, ağınıza bağlanan tüm kablosuz aygıtların yeni ağ adı ile yapılandırılması gerekir.

Ağınızda birden fazla yönlendirici veya alt ağ var

Ağınız birden fazla yönlendiriciden oluşuyorsa, bilgisayar ve yazıcı farklı yönlendiricilere bağlı olabilir. Bilgisayarınızla yazıcınızın aynı yönlendiriciye bağlandığından emin olun. Yönlendiriciniz de ayrı bir misafir ağ bağlantısı sağlayabilir. Bilgisayar ve yazıcının misafir bağlantısını kullanmadığından emin olun.

Ağınızda alt ağlar varsa, Devam'ı seçin ve ardından yazıcınızın IP adresini el ile girin.

Bilgisayarınızda birden fazla ağ profili olabilir

Bilgisayarınızın doğru yönlendiriciye bağlandığından emin olun. Alanınızda etkin olan farklı bir kablosuz yönlendiriciyi kullanmış olabilirsiniz ve bilgisayarınız halen o ağ profiline sahip olabilir. Bilgisayarınız, başlattığınızda otomatik olarak bu kablosuz yönlendiriciye bağlanıyor olabilir.

Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ (VPN) bağlantısına bağlıdır

Bilgisayarınız dış bir güvenli ağa erişmek için bir VPN bağlantısı kullanıyorsa, yazıcıyı algılayıp ağınıza yüklemek için önce VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.