Spausdintuvas ir kompiuteris prisijungę prie skirtingų tinklų

Tinklo įdiegimo pagalba

## Spausdintuvas ir kompiuteris prisijungę prie skirtingų tinklų

Toliau pateiktos kelios priežastys, kodėl jūsų kompiuteris ir spausdintuvas gali būti prijungti prie skirtingų maršruto parinktuvų.

Keletas tinklų jūsų aplinkoje turi tokius pat tinklo pavadinimus (SSID)

Jei nepakeitėte savo belaidžio maršrutų parinktuvo tinklo pavadinimo (SSID) iš gamintojo numatytojo pavadinimo, jūsų aplinkoje gali būti kitas belaidis maršrutų parinktuvas su tokiu pat tinklo pavadinimu. Jūsų kompiuteris arba spausdintuvas gali per klaidą jungtis prie kito belaidžio maršrutų parinktuvo. Norėdami to išvengti savo belaidžiam tinklui priskirkite unikalų pavadinimą. Jei tai padarysite, visi belaidžiu ryšiu prie jūsų tinklo besijungiantys įrenginiai turi būti konfigūruojami su naujuoju tinklo pavadinimu.

Jūsų tinklas turi daugiau nei vieną maršrutų parinktuvą ar potinklius

Jei jūsų tinklą sudaro daugiau nei vienas maršrutų parinktuvas, kompiuteris ir spausdintuvas gali būti prisijungę prie skirtingų maršrutų parinktuvų. Patikrinkite, ar kompiuteris ir spausdintuvas jungiasi prie to paties maršrutų parinktuvo. Jūsų maršrutų parinktuvas taip pat gali teikti atskirą tinklo jungtį svečiui. Patikrinkite, ar kompiuteris ir spausdintuvas nesinaudoja svečiui skirta jungtimi.

Jei jūsų tinklas turi potinklius, pasirinkite „Toliau“ ir tuomet rankiniu būdu įveskite savo spausdintuvo IP adresą.

Jūsų kompiuteris gali turėti daugiau nei vieną tinklo profilį

Patikrinkite, ar jūsų kompiuteris jungiasi prie teisingo maršrutų parinktuvo. Gali būti, jog savo aplinkoje naudojote kitą belaidį maršrutų parinktuvą, kuris vis dar yra aktyvus, o jūsų kompiuteris vis dar turi tą tinklo profilį. Jūsų kompiuteris gali automatiškai jungtis prie šio maršrutų parinktuvo vos jį įjungiate.

Jūsų kompiuteris prisijungęs prie Virtualaus privataus tinklo (VPN) jungties

Jei jūsų kompiuteris naudoja VPN jungtį, kad pasiektų saugų išorinį tinklą, tam, kad galėtumėte įdiegti spausdintuvą savo, tinkle pirmiausia turite atsijungti nuo VPN.

© „Hewlett-Packard Development Company“, L.P.